# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄»

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**(Ανήκει στη διακήρυξη 7/2017)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΓΕΝΙΚΑ** | | | | |
| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Για όλα τα είδη απαιτείται, (**ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)** έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή των ειδών, ότι έχει πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 ή ισοδύναμες, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Για όλα τα είδη που περιέχουν γραφίτη και μελάνι (laser toner & inkjet), απαιτείται, (**ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)** έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή των ειδών, ότι παρέχει φύλλα δεδομένων ασφαλείας **MSDS (Material Safety Data Sheet),** όπως περιγράφεται στην Οδηγία 67/548/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επικίνδυνες ουσίες. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν τις επιμέρους προδιαγραφές που αποκλίνουν από αυτές της διακήρυξης και να αναφέρουν τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις των αποκλίσεων στη συμπεριφορά των ειδών που προσφέρουν. Μέσα στην τεχνική προσφορά θα περιέχονται πλήρη και αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών που προσφέρουν (prospectus κλπ.). | ΝΑΙ |  |  |
| **LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE** | | | | |
| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Ο προμηθευτής εγγυάται ότι για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο του toner cartridge και της ποιότητας της εκτύπωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, συμφώνα με τα παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποιότητας και για διάστημα **δύο (2) ετών**, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Επίσης τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την περιοδική τυχαία κακή εκτύπωση ή την έλλειψη παντελούς εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών, που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να δώσουν στοιχεία για την ποσότητα του περιεχομένου των Cartridge και να υπάρχει στην προσφορά τους αναλυτική αναφορά (test report) των σελίδων που τυπώνονται για κάθε κωδικό αναλώσιμου βάσει ISO/IEC 19752:2004 (black) και ISO/IEC 19798:2006 (color). | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Όλα τα προς προμήθεια **LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE** θα είναι **ORIGINAL** (του κατασκευαστή εκτυπωτών) ή **ισοδύναμα**, ως καθορίζονται ανωτέρω. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ως **ισοδύναμα** **LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE** γίνονται δεκτά **μόνο ανακατασκευασμένα** για τα οποία απαιτείται ,(**ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)**, έγγραφη βεβαίωση **του κατασκευαστή** ότι :   * Τα προϊόντα του είναι **ανακατασκευασμένα** σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33870 ή ισοδύναμες. Εάν δεν υπάρχει ή δεν αποδεικνύεται η ισοδυναμία των προδιαγραφών του, γίνονται δεκτά προϊόντα με τις προδιαγραφές αυτές, εφόσον ο κατασκευαστής δηλώσει , ότι θα εφαρμόσει στην ανακατασκευή των toners, όλα τα στάδια που προβλέπονται στις προδιαγραφές DIN 33870 και δεν προβλέπονται στις δικές του προδιαγραφές. * Θα υπάρχει ένδειξη προδιαγραφών στην εξωτερική συσκευασία (τυπωμένο ή αυτοκόλλητο σήμα DIN 33870 κ.λπ.). * Τα Cartridge έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά (VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE). * Περιέχουν **χημικό** Toner. Εάν ο εκτυπωτής είναι ασύμβατος με τη χρήση χημικού Toner να περιέχουν φιλικό προς το περιβάλλον. * Έχουν καινούργιο ότι χρειάζεται αντικατάσταση (CHIP, DOCTOR BAR κ.λπ.). * Εάν τα **original** αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω printer για την κατάσταση τους (π.χ. πρώτη εγκατάσταση, τελευταία ημερομηνία χρήσης, αριθμός σελίδων που εκτυπώθηκαν, ποσοστό αναλώσιμου που υπολείπεται, ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη κ.λπ.) οι ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα **ανακατασκευασμένα**.   Τα προϊόντα του είναι νόμιμα, ελεύθερα πατέντων, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των original και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών - μελών της Ε.Ε. | ΝΑΙ |  |  |
| **LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGES ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΟ** | | | | |
| 1 | Ο προμηθευτής εγγυάται ότι για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο του toner cartridge και της ποιότητας της εκτύπωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα **δύο (2) ετών**, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Επίσης τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την περιοδική τυχαία κακή εκτύπωση ή την έλλειψη παντελούς εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών, που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να δώσουν στοιχεία για την ποσότητα του περιεχομένου των Cartridge και να υπάρχει στην προσφορά τους αναλυτική αναφορά (test report) των σελίδων που τυπώνονται για κάθε κωδικό αναλωσίμου βάσει ISO/IEC 19752:2004 (black) και ISO/IEC 19798:2006 (color). | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Όλα τα προς προμήθεια LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΟ θα είναι ORIGINAL (του κατασκευαστή εκτυπωτών) ή ισοδύναμα, ως καθορίζονται ανωτέρω. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ως ισοδύναμα, LASER TONERS ΤΥΠΟΥ CARTRIDGE ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΥΜΠΑΝΟ γίνονται δεκτά μόνο ανακατασκευασμένα για τα οποία απαιτείται, ,(**ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)**, έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι:   * Τα προϊόντα του είναι **ανακατασκευασμένα** σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33870 ή ισοδύναμες. Εάν δεν υπάρχει ή δεν αποδεικνύεται η ισοδυναμία των προδιαγραφών του, γίνονται δεκτά προϊόντα με τις προδιαγραφές αυτές, εφόσον ο κατασκευαστής δηλώσει, ότι θα εφαρμόσει στην ανακατασκευή των toners, όλα τα στάδια που προβλέπονται στις προδιαγραφές DIN 33870 και δεν προβλέπονται στις δικές του προδιαγραφές. * Θα υπάρχει ένδειξη προδιαγραφών στην εξωτερική συσκευασία (τυπωμένο ή αυτοκόλλητο σήμα DIN 33870 κλπ). * Τα Cartridge έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά (VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE). * Περιέχουν **χημικό** Toner. Εάν ο εκτυπωτής είναι ασύμβατος με τη χρήση χημικού Toner να περιέχουν φιλικό προς το περιβάλλον. * Έχουν καινούργιο τύμπανο. * Έχουν καινούργιο WIPER BLADE. * Έχουν καινούργιο ότι χρειάζεται αντικατάσταση (CHIP, DOCTOR BLADE, DOCTOR BAR κ.λπ.). * Έχουν ταινία ασφαλείας εφόσον προβλέπεται στο ORIGINAL CARTRIDGE (π.χ. Laser Cartridge της HP). * Εάν τα **original** αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω printer για την κατάσταση τους (π.χ. πρώτη εγκατάσταση, τελευταία ημερομηνία χρήσης, αριθμός σελίδων που εκτυπώθηκαν, ποσοστό αναλώσιμου που υπολείπεται, ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη κ.λπ.) οι ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα **ανακατασκευασμένα**.   Τα προϊόντα του είναι νόμιμα, ελεύθερα πατέντων, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των original και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών - μελών της Ε.Ε. | ΝΑΙ |  |  |
| **INKJET – INKJET PRINT HEAD** | | | | |
| 1 | Ο προμηθευτής εγγυάται ότι για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο του inkjet και της ποιότητας της εκτύπωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα **δύο (2) ετών**, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Επίσης τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την περιοδική τυχαία κακή εκτύπωση ή την έλλειψη παντελούς εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών, που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να δώσουν στοιχεία για την ποσότητα του περιεχομένου των inkjet και να υπάρχει στην προσφορά τους αναλυτική αναφορά (test report) των σελίδων που τυπώνονται για κάθε κωδικό αναλώσιμου βάσει ISO/IEC 24711:2007. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Όλα τα προς προμήθεια **INKJET – INKJET PRINTHEAD** θα είναι **ORIGINAL** (του κατασκευαστή εκτυπωτών) ή **ισοδύναμα**, ως καθορίζονται ανωτέρω. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | **Ως** **ισοδύναμα**, **INKJET – INKJET PRINTHEAD** γίνονται δεκτά **μόνο** **ανακατασκευασμένα** για το οποία απαιτείται, **ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**, έγγραφη βεβαίωση **του** **κατασκευαστή** ότι:   * Τα προϊόντα του είναι **ανακατασκευασμένα** σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33871 ή ισοδύναμες. Εάν δεν υπάρχει ή δεν αποδεικνύεται η ισοδυναμία των προδιαγραφών του, γίνονται δεκτά προϊόντα με τις προδιαγραφές αυτές, εφόσον ο κατασκευαστής δηλώσει, ότι θα εφαρμόσει στην ανακατασκευή των inkjet- inkjet print head, όλα τα στάδια που προβλέπονται στις προδιαγραφές DIN 33871 και δεν προβλέπονται στις δικές του προδιαγραφές. * Θα υπάρχει ένδειξη προδιαγραφών στην εξωτερική συσκευασία (τυπωμένο ή αυτοκόλλητο σήμα DIN 33871 κ.λπ.). * Τα Cartridge έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά (VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE). * Κάθε inkjet – inkjet print head είναι αεροστεγώς συσκευασμένο σε δικό του κουτί. * Εάν τα inkjet – inkjet print head έχουν chip που προσδιορίζει την ημερομηνία λήξης τους, θα αναγράφεται στην συσκευασία τους η ημερομηνία λήξης. * Εάν τα **original** αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω printer για την κατάσταση τους (π.χ. πρώτη εγκατάσταση, τελευταία ημερομηνία χρήσης, αριθμός σελίδων που εκτυπώθηκαν, ποσοστό αναλώσιμου που υπολείπεται, ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη κ.λπ.) οι ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα **ανακατασκευασμένα**.   Τα προϊόντα του είναι νόμιμα, ελευθέρα πατέντων, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των original και η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών - μελών της Ε.Ε. | ΝΑΙ |  |  |